신안군 관내 교량현황

(단위 : m)

구 분	교량명	위치	크 기(M)				구조형식		설계 하중	준공 년도
			연장	폭원	높이	경간수	상부	하부
합계			11,797
국 도	7개소		7,752
2호	압해대교	압해~목포	1,420	21.4	30	21	아치교(AR)	V형교각식	DB-24	2009
	천사대교	암태~압해	1,080	11.5	사장 40 현수 65	85	사장교(CS)현수교(SU)	라멘교	DB-24	2019
	추포대교	암태추포~암태수곡	955	11.4	-	16	ST박스 거더교	T형교각식	DB-24	2021
	삼도대교	하의~신의	550	14.5	24	3	사장교(CS)	역T형 교각식	DB-24	2017
	서남문대교	도초~비금	937	8.2	35	12	PC박스 거더교	구주식	DB-13.5	1996
77호	김대중대교	신안압해~무안운남	925	21	20	13	PSC슬래브교	Y형교각식	DB-24	2013
24호	임자대교	임자~지도	1,885	11.9	23	15	CS	중공T형	DB-24	2021
지방도	6개소		4,045
805호	신안1교	팔금~안좌	540	8.2	20	11	PCB	R형교각식	DB-13.5	1989
	은암대교	암태~자은	675	9.0	25	-	-	-	DB-13.5	1996
	자라대교	안좌~자라	670	14.2	30	4	PCS+사장교	V형교각식	DB-24	2018
	중앙대교	암태~팔금	600	11.0	26	5	PCB	R형교각식	DB-24	1997
	증도대교	사옥~증도	900	14.0	22	13	아치교	RTA	DB-24	2010
	지도대교	지도~사옥	660	13.5	22	6	PCH	G	DB-24	2005